***Załącznik nr 1***

REMONT KORYTARZA NA PARTERZE

Zakres prac do wykonania w trakcie remontu korytarza na parterze szkoły:

- rozbiórka pomieszczeń szatni,

- rozbiórka portierni,

- zdjęcie boazerii i obudów kaloryferów,

- wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej (12 gniazdek elektrycznych, 11 lamp na świetlówki, 2 lampy zewnętrzne pod daszkiem nad wejściem do szkoły); umożliwienie włączania oświetlenia w głównym korytarzu z dwóch stron; oddzielne włączanie świateł zewnętrznych, w portierni i przy portierni oraz nad szatniami,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – sporządzenie protokołu,

- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu,

- utylizacja starych opraw oświetleniowych, boazerii itp.,

- postawienie ścianki (wiatrołap – portiernia),

- zabudowa starych drzwi do biblioteki,

- zdjęcie i ponowne powieszenie gablot (8 szt.),

- uzupełnienie ubytków w podłodze po demontażu boksów i portierni,

- zamontowanie nowych osłon na kaloryfery (3 szt.).

Łączna powierzchnia ścian i sufitu około 615 m2. Oferent zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały niezbędne do wykonania remontu.